// details in arcs
FN=40;

// case dimensions
lidwidth = 420;
lidheight = 15;
casedepth = 330;
caseheight = 102;
casewidth = 400;
handlewidth=175;
handledepth=40;
handleheight=40;
gapoffset=30;
gapdepth=20;
fullcasedepth = casedepth + handledepth;

// play between sliders and case
play = 5;

// plywood thickness
plythick = 18;

// slider dimensions
slidethick = 18;
slideheight = 18;
slidelength = casedepth - 30;
slidelift = 10;

// +20 , 10 for play, 10 for the angling of the slides
sideheight = (caseheight + 8) * 5 + 20;

// show much space does the case including sliders and play need
casespace = casewidth + slidethick*2 + play;
//echo("#### Casespace width = ", casespace);

bottomwidth = plythick*2+casespace;
bottomlength = casedepth + plythick + casespace + plythick;

// baseplate wheels is 60, plywidth for bevel, 10 against splintering
strengthwidth = 60 + plythick + 10;
